**Centrali antintrusione AVE AF927, ora ancora più smart**

***La grande novità: interfacciamento diretto con la serie civile connessa AVE.***

Le centrali della gamma **antintrusione AVE** **AF927PLUSTC** (con monitor LCD da 7”) ed **AF927PLUS** si arricchiscono grazie all’integrazione con i dispositivi della gamma connessa AVE DOMINA SMART.

L’interfacciamento tra i sistemi è nativo e non necessita di alcuna interfaccia aggiuntiva sull’impianto.

**Le centrali della gamma AF927 possono interagire ed inviare scene SMART.** Per esempio, è possibile inserire l’impianto antintrusione eseguendo una scena OFF generale (abbassamento delle tapparelle e spegnimento delle luci), così come si può inviare una scena ai dispositivi SMART contestualmente all’inserimento dell’impianto antintrusione. Si può inoltre far eseguire una scena in caso di allarme proveniente dall’impianto antintrusione consentendo – per esempio - di far accendere o lampeggiare tutte le luci gestite dai comandi della serie civile connessa.

Da oggi, inoltre, le centrali della gamma AF927 implementano una nuova funzione SMART attraverso la quale possono colloquiare direttamente con i nuovi termostati SMART (es. 44xCRTxxx-W versione in alluminio, 44xCRT-W versione in tecnopolimero): è quindi possibile, all’inserimento dell’impianto antintrusione, inviare una scena mediante la quale impostare il set point di temperatura “risparmio energetico” per evitare inutili sprechi di energia. Nello stesso modo, al disinserimento dell’impianto antintrusione, si può inviare una scena mediante la quale impostare il set point di temperatura “confort”.

**Gamma AVE AF927, la centrale antintrusione veramente integrata**.

Rezzato, 14 novembre 2023

**www.ave.it**