**Tastierino numerico di controllo accessi**

**per Gestione Alberghiera AVE**

**Un dispositivo estremamente flessibile e sicuro; ideale per strutture non presidiate, come case vacanze o affittacamere, ma anche per negozi e uffici.**

Il sistema di **Gestione Alberghiera stand-alone AVE Domina Hotel** si arricchisce con il nuovo **tastierino numerico per il controllo degli accessi**. Dotato di una tastiera numerica touch a 12 pulsanti con retroilluminazione RGB, offre un **controllo degli accessi avanzato**, con codici programmabili anche da remoto.

**Si tratta di un prodotto estremamente versatile.** Può essere installato in vari ambiti: piccoli hotel, B&B presidiati, ma trova il suo **ideale impiego nelle strutture non presidiate** come case vacanze o affittacamere dove, abitualmente, il codice d’accesso alla struttura viene inviato all’utente mediante e-mail di conferma della prenotazione. Può essere impiegato anche per la **gestione accessi di uffici, negozi** e trovare varie applicazioni nel settore terziario. Altro plus del dispositivo sono le sue **dimensioni ridotte**, che consentono di inserirlo anche in ambienti con poco spazio disponibile.

Il **tastierino numerico** deve essere integrato in impianti stand-alone e supervisionato da un web-server: in questo modo, oltre alla gestione completa di tutte le funzionalità domotiche di un impianto AVEBus, è possibile generare i codici utente per l’apertura di un varco. Il tastierino può essere integrato in un impianto dove siano presenti i **nuovi lettori di card AVEBus** supervisionati da un web-server, così da assecondare tutte le esigenze delle strutture ricettive. **La configurazione dei dispositivi è facile ed intuitiva**; supportata dalla soluzione EasyConfig per smartphone, che permette di raggiungere risultati di alto livello.

**Il tastierino numerico AVE offre standard di sicurezza superiori nella gestione degli ingressi**: il web-server di supervisione è sempre in ascolto e consente l’apertura del varco solo se il codice numerico inserito sul dispositivo è valido. Il contatto dell’elettroserratura può essere installato sia sul tastierino, sfruttando l’uscita a bordo dello stesso, oppure su un attuatore remoto elevando ulteriormente il livello di sicurezza della struttura.

In ogni momento, l’albergatore può collegarsi al proprio impianto mediante il **servizio gratuito di remotizzazione AVE Cloud**, raggiungibile sia da pagina web che da app, permettendogli di:

* Generare o cancellare **codici numerici**;
* Consultare il **log eventi**;
* Gestire le **funzionalità** **domotiche** presenti nella struttura.

Il sistema può, inoltre, essere gestito attraverso i **monitor touch screen Wi-Fi** dei sistemi videocitofonici 2 fili ed IP di AVE, che consentono anche la risposta locale al videocitofono e da remoto mediante app. Grazie al **sistema antintrusione AF927**, la struttura può essere protetta efficacemente anche durante i periodi di chiusura, al fine di prevenire intrusioni e conseguenti inconvenienti al momento della riapertura.

**Nuovo tastierino numerico AVE: basta un codice per semplificare il tuo lavoro**.

Rezzato, 14 Maggio 2024

**www.ave.it**