**Nuova postazione interna 5” per la videocitofonia AVE 2 fili**

**Una soluzione dal design moderno, con display ad alta risoluzione.**

**Perfetta anche per spazi ridotti grazie alle sue dimensioni compatte.**

**La nuova postazione interna videocitofonica VI2F-PIT5B** nasce in ottica di offrire al mercato un prodotto, che erediti la semplicità installativa e la versatilità del monitor VI2F-PIT4B, combinando queste peculiarità con un’estetica più moderna ed accattivante. Un ulteriore passo in avanti per il **sistema 2 fili V44-EASY di AVE**.

Il **display da 5” ad alta definizione** (800x480 pixel) offre un’eccezionale nitidezza delle immagini, consentendo di identificare immediatamente chi si trova all'esterno e di gestire l’accesso all’abitazione con pochi e semplici gesti. Con il suo colore bianco, le linee moderne, le **dimensioni compatte e uno spessore ridotto** di soli 25 mm, si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente. Perfetto anche per installazioni su pareti con spazi minimi, rappresenta una scelta discreta e versatile. I **pulsanti touch retroilluminati con LED bianchi** aggiungono un tocco elegante, rendendo il dispositivo un vero e proprio elemento di arredo integrato.

**Il VI2F-PIT5B è adatto per diverse applicazioni**. É la scelta ideale per:

* impianti in contesti abitativi di piccole dimensioni;
* impianti in condomini;
* impianti del settore terziario quali negozi e uffici;
* installazione in luoghi con poco spazio disponibile.

**Può essere installato in associazione a tutte le postazioni esterne del sistema AVE 2 fili,** dal posto esterno ad una chiamata da appoggio parete, fino alla postazione esterna con LCD touch screen 7”. Per gli impianti monofamiliari, non richiede alcuna configurazione: i dispositivi sono pre-configurati in fabbrica per un’**installazione plug and play**.

**Caratteristiche tecniche principali:**

* LCD 5” a colori
* Dimensioni compatte (LxHxP): 134x155x25 mm
* Pulsanti touch per funzioni videocitofoniche
* Pulsanti retroilluminati per uso ottimale in ambienti poco illuminati
* Gestione di chiamate intercomunicanti
* Funzione di tacitazione della suoneria
* Possibilità di installare fino a 4 dispositivi in un unico appartamento

**Il dispositivo VI2F-PIT5B fa parte del sistema videocitofonico a 2 fili AVE V44 EASY**, che offre una gamma completa ed in linea con tutte le richieste del mercato: **postazioni esterne** da incasso ed appoggio parete adatte per l’installazione in impianti dalla tipologia monofamilare fino al condominio. Le **postazioni interne** della gamma 2 fili di AVE spaziano dalla semplice cornetta citofonica fino al monitor 7” Wi-Fi, attraverso il quale è possibile rispondere alle chiamate da remoto mediante l’applicazione AVE VIDEO V44, oppure gestire gli impianti di smart home, domotica, antintrusione delle gamme avanzate di AVE.

**Sistemi videocitofonici AVE: la soluzione perfetta per ogni tua esigenza.**

Rezzato, 6 febbraio 2025

[**www.ave.it**](http://www.ave.it)